**АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Минеральные Воды |  №  |  |

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря, которые граждане должны иметь

в помещениях, и зданиях, находящихся в их собственности (пользовании),

на территории Минераловодского городского округа

В целях принятия мер по защите граждан и имущества в зданиях и помещениях находящегося в их собственности (пользовании), на территории Минераловодского городского округа, в соответствии со ст. 34, Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, законом Ставропольского края от 07.06.2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом администрации Минераловодского городского округа, в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, на территории Минераловодского городского округа, администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане должны иметь в помещениях и зданиях, находящихся в их собственности (пользовании), на территории Минераловодского городского округа (далее – Перечень).

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Минераловодского городского округа, в целях защиты от пожаров оснастить помещения, здания и сооружения находящиеся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, согласно Перечню.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Мельникова О.А.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского

городского округа С.Ю. Перцев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпостановлением администрацииМинераловодского городского округа |
|  | от №  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане должны иметь в помещениях

 и зданиях, находящихся в их собственности (пользовании), на территории Минераловодского городского округа

 в соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 12.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиезданий,помещений | Защищаемаяплощадь | Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь |
| Порошковые огнетушители, (вместимостью огнетушащего вещества (килограммов) 5/4 | Углекислотные огнетушители (вместимостью огнетушащего вещества (литров) 5/8 или 3/5 | Ящик спескомемкостью0,5 куб. м, лопата | Бочка с водой0,2 куб. м.и ведро | Багор,топор |
| 1 | Жилые дома многоэтажные для постоянного проживания людей | Квартира | 1+ | 1++ | - | - | - |
| 2 | Жилые дома повышенной этажности для постоянного проживания людей | Квартира | 1+ | 1++ | - | - | - |
| 3 | Жилые дома блокированной застройки для постоянного проживания людей  | Здание |  1\*+ |  1\*++ | - | 1+\*-1+\* | - |
| 4 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Здание |  1\*+ |  1\*++ | - | 1+\*-1+\* | - |
| 5 | Индивидуальныегаражи | Гараж | 1+ | 1++ | - | - |  - |
| 6 | Сараи, бани, хозяйственные постройки  | Группапостроек | 1+ | 1++ | 1+ | 1+-1+ | 1+-1+ |
| 7 | Индивидуальные жилые дома для постоянного проживания людей | Здание |  1\*+ |  1\*++ | - | 1+\*-1+\* | - |
| 8 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания людей | Здание | 1\*+ | 1\*++ | - | 1+\*-1+\* | - |

\* в пожароопасный период года

Знаком "+" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь.

Знаком "++" применение которых допускается при отсутствии рекомендованных.

Примечание:

1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При вводе в эксплуатацию переносных порошковых и углекислотных огнетушителей они должны быть промаркированы по массе огнетушащего состава.

2. Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей осуществляется в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

3. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться. Должны соблюдаться сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанные в паспорте огнетушителя.

5. В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса C) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

6. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.

 7. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

8. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

9. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

10. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

11. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

12. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, коттеджного типа, расположенных на территориях, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушители.